**Трости нерегулируемые по высоте, металлические, с механизмом противоскольжения** Начало формыКонец формы

Описание

Представляет собой алюминиевую стойку диаметром 22 мм, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.

* Масса трости, кг – от 0,47 до 0,56.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель с механизмом противоскольжения, выдвигающимся при помощи кулачка | Модель с механизмом противоскольжения, выдвигающимся при помощи винта | Высота трости, мм | Max нагрузка, кг (не более) |
| ОМ-0020.00.00 | ОМ-0020.00.00-10 | 785 | 100 |
| ОМ-0020.00.00-01 | ОМ-0020.00.00-11 | 825 |
| ОМ-0020.00.00-02 | ОМ-0020.00.00-12 | 865 |
| ОМ-0020.00.00-03 | ОМ-0020.00.00-13 | 895 |
| ОМ-0020.00.00-04 | ОМ-0020.00.00-14 | 905 |
| ОМ-0020.00.00-05 | ОМ-0020.00.00-15 | 945 |
| ОМ-0020.00.00-06 | ОМ-0020.00.00-16 | 985 |
| ОМ-0020.00.00-07 | ОМ-0020.00.00-17 | 1025 |
| ОМ-0020.00.00-08 | ОМ-0020.00.00-18 | 1065 |
| ОМ-0020.00.00-09 | ОМ-0020.00.00-19 | 1105 |