**Измеритель артериального давления Prolife PA 2 Basic AD**

Измеритель артериального давления Prolife PA2 Basic AD — это автоматический цифровой прибор для измерения артериального давления на плече (со встроенным индикатором даты и времени), который позволяет точно и быстро определить систолическое и диастолическое артериальное давление, а также частоту пульса путем осциллометрического метода измерения.

**Характеристики**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики** |  |
| Производитель  | [Prolife](https://medprostor.by/brands/prolife/)  |  |
| Тип тонометра  | Автоматический  |  |
| Манжета  | На плечо  |  |
| Память  | 240  |  |
| Индикация |  |
| **Индикация**  | Пульса / Зарядки батареи / Повышенного давления / Времени и даты / Среднего давления  |  |
| **Функциональные особенности** |  |
| Размер манжеты  | M-L (22 – 42 см.)  |  |
| Питание  | От сети  |  |
| Аксессуары для тонометра  | Манжета / Адаптер  |  |
| Дополнительные возможности  | Режим нескольких измерений / Несколько пользователей  |  |
| Комплект поставки  | Адаптер/Батарейки |  |

Прибор оснащен индикатором нарушения сердечного ритма: если в процессе измерения у пользователя выявлена аритмия – на экране тонометра появляется соответствующий символ. Полученный при этом результат измерения давления – точный и достоверный.
Автоматическое определение среднего значения последних 3х измерений.
Удобный дисплей с крупными цифрами делает использование тонометра простым и понятным.
Сетевой адаптер в комплекте.

*Подробная информация изложена в руководстве по эксплуатации*.