**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на плечо sertsa Смарт Моўны Яркi (DBP-6177)**

Тонометр с функцией интеллектуального измерения, которая исключает избыточную компрессию и обеспечивает оптимальное давление в манжете, и как следствие - максимально точный результат и комфортное измерение. Тонометр оснащен универсальной манжетой, которая подойдет для всех размеров рук, а также индикатором правильно надетой манжеты для правильного расположения на руке, и индикатором движения руки, чтобы исключить погрешности в измерениях. Также, в тонометре присутствует дополнительная функция - голосовое сопровождение. Озвучка осуществляется от начала использования тонометра и до самого окончания. В соответствии с результатом измерения пациент получает рекомендации согласно ВОЗ. При необходимости голосовое сопровождение можно отключить. Подходит для частого измерения давления для двух пользователей, включая пожилых и слабовидящих!

Автоматически сохраняет в памяти 300 измерений (по 150 для 2 пользователей).

В комплектацию входит Тype-C кабель.

#### Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.  |
| Страна производитель  | Республика Беларусь  |
| Страна изготовитель  | Китай  |
| Индикатор уровня АД  | Есть  |
| Размер манжеты  | 22 - 42 см.  |
| Индикатор частоты пульса  | Есть  |
| Комплектность товара  | Монитор артериального давления. Манжета на плечо (окружность руки 22-42 см). 3 батарейки типа ААA. Сумка для хранения. Инструкция по применению. Tyрe C кабель 1 м  |
| Период сервисного обслуживания  | 2 года  |
| Тип манжеты  | На плечо  |
| Индикатор зарядки батареи  | Есть  |
| Возможность автоматического отключения (время)  | Есть  |
| Индикатор правильной фиксации манжеты  | Есть  |
| Наличие шкалы ВОЗ  | Есть  |
| Количество пользователей в памяти  | 2  |
| Тип питания  | Батарейки (3 батарейки типа ААA), Type C кабель 1 метр  |
| Индикатор аритмии  | Есть  |
| Расчет среднего давления  | Есть  |
| Память результатов тестов (количество)  | 2 на 150  |
| Индикатор движения руки  | Есть  |
| Голосовое сопровождение  | Есть  |
| Подсветка экрана  | Есть  |
| Клинически апробирован  | Да  |