**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на плечо sertsa Смарт Моўны IT (DBP-6279B)**

Тонометр с функцией интеллектуального измерения, которая исключает избыточную компрессию и обеспечивает оптимальное давление в манжете и как следствие - максимально точный результат и комфортное измерение. Тонометр оснащен универсальной манжетой, которая подойдет для всех размеров рук, а также индикатором правильно надетой манжеты для правильного расположения на руке, и индикатором движения руки, чтобы исключить погрешности в измерениях. Также, в тонометре присутствуют дополнительные функции - голосовое сопровождение и подстветка экрана. При использовании голосового сопровождения, озвучка осуществляется от начала использования тонометра и до самого окончания. В соответствии с результатами измерения пациент получает рекомендацию согласно ВОЗ. При необходимости голосовое сопровождение можно отключить. С помощью подсветки экрана измерение давления в условиях недостаточного освещения станет легче и комфортнее. Функция передачи данных на мобильное устройство, позволяет контролировать давление родителей. Тонометр автоматически сохраняет в памяти 300 измерений (по 150 для двух пользователей).  Подходит для измерения давления у людей, ценящих комфорт, включая пожилых и слабовидящих (голос + подсветка), а также для контроля за давлением родителей.

В комплектацию входит Тype-C кабель.

#### Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.  |
| Cтрана производитель  | Республика Беларусь  |
| Страна изготовитель  | Китай  |
| Индикатор уровня АД  | Есть  |
| Размер манжеты  | 22 - 42 cм.  |
| Индикатор частоты пульса  | Есть  |
| Комплектность товара  | Монитор артериального давления. Манжета на плечо (окружность руки 22-42 см). 3 батарейки типа ААA. Сумка для хранения. Инструкция по применению. Tyрe C кабель 1 м  |
| Период сервисного обслуживания  | 2 года  |
| Тип манжеты  | На плечо  |
| Индикатор зарядки батареи  | Есть  |
| Индикатор правильной фиксации манжеты  | Есть  |
| Количество пользователей в памяти  | 2  |
| Тип питания  | Батарейки (3 батарейки типа ААA), Type C кабель 1 метр  |
| Индикатор аритмии  | Есть  |
| Расчет среднего давления  | Есть  |
| Память результатов тестов (количество)  | 2 на 150  |
| Передача на телефон Bluetooth  | Есть  |
| Индикатор движения руки  | Есть  |
| Наличие технологии интеллектуального измерения  | Есть  |
| Голосовое сопровождение  | Есть  |
| Подсветка экрана  | Есть  |
| Клинически апробирован  | Да  |