**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на плечо sertsa Смарт Моўны IT (DBP-6279B)**

Тонометр с функцией интеллектуального измерения, которая исключает избыточную компрессию и обеспечивает оптимальное давление в манжете и как следствие - максимально точный результат и комфортное измерение. Тонометр оснащен универсальной манжетой, которая подойдет для всех размеров рук, а также индикатором правильно надетой манжеты для правильного расположения на руке, и индикатором движения руки, чтобы исключить погрешности в измерениях. Также, в тонометре присутствуют дополнительные функции - голосовое сопровождение и подстветка экрана. При использовании голосового сопровождения, озвучка осуществляется от начала использования тонометра и до самого окончания. В соответствии с результатами измерения пациент получает рекомендацию согласно ВОЗ. При необходимости голосовое сопровождение можно отключить. С помощью подсветки экрана измерение давления в условиях недостаточного освещения станет легче и комфортнее. Функция передачи данных на мобильное устройство, позволяет контролировать давление родителей. Тонометр автоматически сохраняет в памяти 300 измерений (по 150 для двух пользователей).  Подходит для измерения давления у людей, ценящих комфорт, включая пожилых и слабовидящих (голос + подсветка), а также для контроля за давлением родителей.

В комплектацию входит Тype-C кабель.

#### Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. |
| Cтрана производитель | Республика Беларусь |
| Страна изготовитель | Китай |
| Индикатор уровня АД | Есть |
| Размер манжеты | 22 - 42 cм. |
| Индикатор частоты пульса | Есть |
| Комплектность товара | Монитор артериального давления. Манжета на плечо (окружность руки 22-42 см). 3 батарейки типа ААA. Сумка для хранения. Инструкция по применению. Tyрe C кабель 1 м |
| Период сервисного обслуживания | 2 года |
| Тип манжеты | На плечо |
| Индикатор зарядки батареи | Есть |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Есть |
| Количество пользователей в памяти | 2 |
| Тип питания | Батарейки (3 батарейки типа ААA), Type C кабель 1 метр |
| Индикатор аритмии | Есть |
| Расчет среднего давления | Есть |
| Память результатов тестов (количество) | 2 на 150 |
| Передача на телефон Bluetooth | Есть |
| Индикатор движения руки | Есть |
| Наличие технологии интеллектуального измерения | Есть |
| Голосовое сопровождение | Есть |
| Подсветка экрана | Есть |
| Клинически апробирован | Да |